188/**14**

**pull au crochet sans coutures**

34-36 / 38-40 / 42-44 / 46-48 / 50-52

**FOURNITURES**

valloire de Plassard

.11 / 12 / 13 / 15 / 16 pel. coloris 55

.Crochet bambou de Plassard n° 4

.Anneaux marqueurs

**Niveau : intermédiaire**

Retrouver en début de catalogue ts les détails : tableau d’équivalence, pts essentiels, pas à pas, échantillon, ainsi que sur notre site rubrique “aide et astuces tricot”.

**POINTS EMPLOYÉS**

**.Maille en l’air : m.l.**

**.Maille coulée : m.c.**

**.Maille serrée : m.s.**

**.Bride : B**

**.2 B rabattues ens.:** faire 1 B jusqu’à ce qu’il y ait 2 boucles sur le crochet, faire une 2e B jusqu’à ce qu’il y ait 3 boucles sur le crochet, faire 1 jeté et ramener le fil à travers ttes les boucles en une seule fois pour les joindre en haut.

**.3 B rabattues ens. :** faire 1 B jusqu’à ce qu’il y ait 2 boucles sur le crochet, faire une 2e B jusqu’à ce qu’il y ait 3 boucles sur le crochet, faire une 3e B jusqu'à ce qu'il y ait 4 boucles sur le crochet, faire 1 jeté et ramener le fil à travers ttes les boucles en une seule fois pour les joindre en haut.

**.B en relief prise par devant =** faire 1 B en piquant le crochet horizontalement de droite à gauche sur l’end. du trav. derrière la B du rg précédent.

**.B en relief prise par derrière =** faire 1 B en piquant le crochet horizontalement de droite à gauche sur l’env. du trav. devant la B du rg précédent.

**.Pt de côtes en B :** alterner 1 B en relief prise par devant et 1 B en relief prise par derrière sur tout le tr.

**.Pt fantaisie (voir diagramme)**

**éCHANTILLON**

Numéros du crochet suggéré : n° 4, à adapter en fonction de la façon dont on crochète

Un carré de 10 cm x 10 cm en pt fantaisie = 14 m. et 9 rgs

**EXPLICATIONs**

**Le pull se crochète en une seule pièce, ne comporte pas de coutures et se commence par le haut**

**empiècement**

Avec le crochet n° 4 faire une chaînette de base de 64 m.l. / 72 m.l. / 72 m.l. / 72 m.l. / 80 m.l. puis la fermer en rond par 1 m.c. sur la 1ère m.l. et placer 1 anneau marqueur en début de tr.

Faire 1 tr de m.s. de la façon suiv. (remplacer la 1ère m.s. par 1 m.l. ) : 12 m.s. / 12 m.s. / 12 m.s. / 12 m.s. / 14 m.s. (= 1er demi-dos), 2 m.l. pour le 1er angle, ne pas passer de m.l., 9 m.s. / 11 m.s. / 11 m.s. / 11 m.s. / 13 m.s. (= 1ère manche), 2 m.l. pour le 2e angle, ne pas passer de m.l., 23 m.s. / 25 m.s. / 25 m.s. / 25 m.s. / 27 m. s. (= devant), 2 m.l. pour le 3e angle, ne pas passer de m.l., 9 m.s. / 11 m.s. / 11 m.s. / 11 m. s. / 13 m. s. (= 2e manche), 2 m.l. pour le 4e angle, ne pas passer de m.l., 11 m.s. / 13 m.s. / 13 m.s. / 13 m.s. / 13 m s. (= 2e demi-dos). Fermer le tr par 1 m.c. sur la m.l. de départ. On obtient 4 côtés et 4 angles de 2 m.l. chacun.

**Tr 1 :** \*(3 m.l. + 2 B rabattues ens., 1 m.l., passer 1 m.), répéter ce qui est entre () jusqu'au 1er angle de 2 m.l., et faire dans cet angle 3 B rabattues ens. + 2 m.l. + 3 B rabattues ens., puis 1 m.l., passer 1 m.\*

Répéter sur les 3 autres côtés de \* à \* et terminer en répétant jusqu'à la fin du tr : 3 B rabattues ens., 1 m.l., passer 1 m. Fermer le tr par 1 m.c. sur les 3 m.l. et les 2 B rabattues ens. du début.

On a 38 / 42 / 42 / 42 / 46 groupes de 3 B rabattues ens.

A partir de maintenant on travaille en aller/retour tout en faisant du circ. pour conserver ts les débuts de trs au centre du dos. Chaque tr se termine par 1 m.c. sur les 3 m.l. + les 2 B rabattues ens. du début de tr puis on tourne l'ouvrage.

Chaque tr de pt fantaisie débute par 1 m.c. sur la m.l. du tr précédent (après avoir tourné) et 3 m.l. + 2 B rabattues ens. pour remplacer les 3 B rabattues ens. du début du tr.

Travailler en pt fantaisie (voir diagamme) en faisant des augm. à chaque angle de la façon suiv. :

Tourner l'ouvrage et faire la m.c. sur la m.l. du tr précédent.

**Tr 2 :** \*faire 3 B rabattues ens. + 1 m.l. sur chaque m.l. du tr précédent jusqu’à l’arceau de 2 m.l. de l'angle, faire dans cet angle : 3 B rabattues ens. + 2 m.l. + 3 B rabattues ens. 1 m.l.\* répéter ce qui est entre \*et\* sur chaque côté, puis terminer en répétant jusqu'à la fin du tr : 3 B rabattues ens. + 1 m.l. sur chaque m.l. du tr précédent. Fermer le tr par 1 m.c.

On a 42 / 46 / 46 / 46 / 50 groupes de 3 B rabattues ens. et 4 angles.

Tourner l'ouvrage et faire la m.c. sur la m.l. du tr précédent.

**Tr 3 :** \*faire 3 B rabattues ens. + 1 m.l. sur chaque m.l. du tr précédent jusqu’à l’arceau de 2 m.l. de l'angle et faire dans cet angle : 3 B rabattues ens. + 2 m.l. + 3 B rabattues ens. + 2 m.l. + 3 B rabattues ens. et 1 m.l.\*, répéter ce qui est entre \*et\* sur chaque côté, puis terminer en répétant jusqu'à la fin du tr : 3 B rabattues ens. + 1 m.l. sur chaque m.l. du tr précédent. Fermer le tr par 1 m.c.

On a 50 / 54 / 54 / 54 / 58 groupes de 3 B rabattues ens. et 4 angles de 2 arceaux de 2 m.l.

Tourner l'ouvrage et faire la m.c. sur la m.l. du tr précédent.

**Tr 4 :** \*faire 3 B rabattues ens. + 1 m.l. sur chaque m.l. du tr précédent jusqu’à l'arceau de 2 m.l. de l'angle et faire dans cet angle : 3 B rabattues ens. + 1 m.l. + 3 B rabattues ens. dans le 1er arceau de 2 m.l., 2 m.l., 3 B rabattues ens. + 1 m.l. + 3 B rabattues ens. dans le 2e arceau de 2 m.l., puis 1 m.l.\* répéter ce qui est entre \*et\* sur chaque côté, puis terminer en répétant jusqu'à la fin du tr : 3 B rabattues ens. + 1 m.l. sur chaque m.l. du tr précédent. Fermer le tr par 1 m.c.

On a 58 / 62 / 62 / 62 / 66 groupes de 3 B rabattues ens.

Tourner l'ouvrage et faire la m.c. sur la m.l. du tr précédent.

Continuer en répétant les 2e - 3e - 4e trs encore : 1 fois / 1 fois / 2 fois / 3 fois / 4 fois.

On obtient 78 motifs / 82 motifs / 102 motifs / 122 motifs / 146 motifs.

Puis terminer en répétant le 2e tr : 10 fois / 11 fois / 9 fois / 7 fois / 5 fois.

On obtient 118 motifs / 126 motifs / 138 motifs / 150 motifs / 166 motifs.

A 20 cm / 21 cm / 22 cm / 23 cm / 24 cm de hauteur totale, l’empiècement est terminé.

**CORPS**

Séparation du trav. pour continuer sur les demi-dos et le devant uniquement.

Tourner l'ouvrage et faire la m.c. sur la m.l. du tr précédent.

1er tr : 3 B rabattues ens. + 1 m.l. sur chaque m.l. du tr précédent jusqu’au 1er arceau de 2 m.l. de l'angle et faire dans cet angle : 3 B rabattues ens. + 1 m.l. Mettre un marqueur sur cette m.l. Passer ts les motifs correspondant à la 1ère manche soit jusqu’à l’arceau de 2 m.l. suiv. et faire dans cet angle : 3 B rabattues ens. + 1 m.l., puis pour le devant faire 3 B rabattues ens. + 1 m.l. sur chaque m.l. du tr précédent jusqu’à l’arceau de 2 m.l. suiv. et faire dans cet angle : 3 B rabattues ens. + 1 m.l., mettre un marqueur sur cette m.l. passer ts les motifs correspondant à la 2è manche soit jusqu’à l’arceau de 2 m.l. suiv. et faire dans cet angle : 3 B rabattues ens. + 1 m.l., puis pour le 2è demi-dos faire 3 B rabattues ens. + 1 m.l. sur chaque m.l. du tr précédent. Fermer le tr par 1 m.c.

On a 68 motifs / 72 motifs / 78 motifs / 84 motifs / 92 motifs. **Il n'y a plus d'augm. et plus d'angles.**

Tourner l'ouvrage et faire la m.c. sur la m.l. du tr précédent.

2ème tr : **3 B rabattues ens. + 1 m.l. sur chaque m.l. du tr précédent jusqu'au** marqueur. Enlever ce marqueur, faire à la place 3 B rabattues ens. + 1 m.l. et mettre un marqueur de chaque côté de ces 3 B rabattues ens + 1 m.l. (soit marqueur n°1 à droite et marqueur n°2 à gauche). Continuer jusqu'au marqueur suiv. et procéder de la même façon. Terminer le tr et fermer le tr par 1 m.c.

Continuer en pt fantaisie tjs en rond et en aller/retour en faisant 3 B rabattues ens. + 1 m.l sur chaque m.l. du tr précédent jusqu'à 42 cm / 43 cm / 44 cm / 45 cm / 46 cm de hauteur totale, puis 1 tr en B soit 1 B sur chaque groupe de 3 B rabatttues ens. et sur chaque m.l. du tr précédent. Fermer le tr par 1 m.c.

On a 136 m. / 144 m. / 156 m. / 168 m. / 184 m.

Puis faire 5 cm en pt de côtes en B (voir pts employés) en rond en fermant chaque tr par 1 m.c. sur la 1ère B du tr puis arrêter le trav.

**manches**

Reprendre le trav. à la fin de l'empiècement pour travailler sur les motifs de la première manche de la façon suiv. :

Fixer par 1 m.c. le fil à la place du marqueur de gauche du groupe de 3 B rabattues ens. de la première manche, (soit à la place du marqueur n°2 mis en place précédemment, encolure vers le bas).

Faire 3 B rabattues ens. à cet endroit + 1 m.l., puis 3 B rabattues ens. + 1 m.l. dans l’arceau de 2 m.l. de l’empiècement, puis 3 B rabattues ens. + 1 m.l. sur chaque m.l. du tr précédent jusqu'au marqueur de droite et faire 3 B rabattues ens. + 1 m.l (soit à la place du marqueur n°1 mis en place précédemment). Fermer le tr par 1 m.c. sur les 3 B rabattues ens. du début du tr.

On a 29 motifs / 31 motifs / 34 motifs / 37 motifs / 41 motifs.

Continuer en pt fantaisie, tjs en rond et en **aller/retour en faisant 3 B rabattues ens. + 1 m.l. sur chaque m.l. du tr précédent. Il n'y a plus d'augm. et plus d'angles.**

A 57 cm / 58 cm / 59 cm / 60 cm / 61 cm de hauteur totale, faire 1 tr en B soit 1 B sur chaque groupe de 3 B rabattues ens. et sur chaque m.l. du tr précédent, en répartissant 12 dim. / 12 dim. / 14 dim. / 16 dim. / 20 dim. de la façon suiv. : \*3 B, 2 B rabattues ens.\* répéter de \*à\* encore 2 fois, \*2 B, 2 B rabattues ens.\* répéter de \*à\* encore 4 fois, \*3 B, 2 B rabattues ens.\* répéter de \*à\* encore 2 fois et 3 B / \*3 B, 2 B rabattues ens.\* répéter de \*à\* encore 11 fois et 2 B / \*3 B, 2 B rabattues ens.\* répéter de \*à\* encore 4 fois, \*2 B, 2 B rabattues ens.\* répéter de \*à\* encore 4 fois, \*3 B, 2 B rabattues ens.\* répéter de \*à\* encore 3 fois et 3 B / \*3 B, 2 B rabattues ens.\* répéter de \*à\* encore 3 fois, \*2 B, 2 B rabattues ens.\* répéter de \*à\* encore 8 fois, \*3 B, 2 B rabattues ens.\* répéter de \*à\* encore 2 fois et 3 B / \*2 B, 2 B rabattues ens.\* répéter de \*à\* encore 20 fois et 2 B.

Fermer le tr par 1 m.c.

Il reste 46 m. / 50 m. / 54 m. / 58 m. / 62 m.

Puis faire 5 cm en pt de côtes en B (voir pts employés) en rond en fermant chaque tr par 1 m.c. sur la 1ère B du tr puis arrêter le trav.

Procéder de la même façon pour la deuxième manche.

**BANDE D’ENCOLURE**

Travailler sur la chaînette de base de l’empiècement.

Faire 1 tr de B que l’on ferme en rond par 1 m.c. sur la 1ère B.

On a 64 m. / 72 m. / 72 m. / 72 m. / 80 m. Puis faire 4 cm en pt de côtes en B (voir pts employés) en rond en fermant chaque tr par 1 m.c. sur la 1ère B du tr puis arrêter le trav.



